เครื่องเจาะน็อตน้ำมัน — ไฟล์ STEP
===================================
MACHINE-full.step   ทั้งเครื่อง 67 ชิ้น  2184 x 425 x 1036 มม.
STATION-1.step      ชุด 1 อย่างเดียว 31 ชิ้น  970 x 169 x 1036 มม.
STATION-2.step      ชุด 2 อย่างเดียว 36 ชิ้น  1110 x 416 x 1022 มม.
JIG-1step-1.stp     jig ต้นฉบับ
MACHINE-manifest.json  รายชื่อ 67 ชิ้น + จำนวนหน้า + พิกัดกล่องครอบ (ไว้ตรวจว่าเปิดครบ)

ตรวจแล้ว
--------
- ชื่อชิ้นส่วนครบทั้ง 67 ชิ้น เปิดใน CAD จะเห็นเป็นต้นไม้ มีสีแยกตามหน้าที่
- จำนวนหน้า (face) ก่อน export = หลังอ่านกลับ เท่ากันเป๊ะ 8,031 หน้า -> ไม่มีอะไรหาย
- ความสูง 1,036 มม. ถูกต้อง (หัวเจาะ 5 ตัวอยู่ครบ)

วิธีตรวจเองว่าเปิดครบ
--------------------
เปิดไฟล์แล้วดู 2 อย่าง
1. ความสูงรวมต้องได้ ~1,036 มม.  ถ้าได้แค่ ~280 แปลว่าหัวเจาะหาย
2. ในต้นไม้ต้องมีชื่อพวกนี้ครบ 5 อัน:
   A1_chamfer_head · A2_drill50_head · A3_drill100_head · B1_chamfer_head · B2_drill_head

ยังไม่เสร็จ
----------
- โมดูลเลื่อน (A_slide_module / B_slide_module) เป็นทรงประมาณ
  ใช้หน้าตัด HIWIN KK60 (60 x 59.6) เป็นตัวแทน ยืดยาวตาม stroke ที่ต้องการ
  ของจริงต้องใช้ KK86/KK100 หรือ FUYU FSL80 ซึ่งยังไม่ได้เลือกรุ่น
- โครงยึด เสา ท่อลม สายไฟ กล่องคอนโทรล ยังไม่มีในไฟล์
